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DBC SZIOK
 „C” épület földszint – előcsarnokban található büfé helyiségek ( összesen: 35m2 ) műszaki paraméterei
KISZOLGÁLÓ TÉR  11 m2
· zárható védőráccsal ellátott
· vízvételi hely kialakítása/csatorna elvezetés kiépítve
· kiadópult elektromos végpontok kiépítve
· 12db 230V elektromos vételi pont kiépítve

ELŐKÉSZÍTŐ HELYISÉG  4m2
· kézmosó kialakítva
· 2 tálcás mosogató kialakítva
· elektromos kapcsolótábla 16A kismegszakítókkal
· 6db 230V elektromos vételi pont kiépítve

ÖLTÖZŐ/MOSDÓ 3+4m2
· zuhanyzó/WC/mosdó kialakítva

ITAL RAKTÁR  6m2
HŰTÖTT TERMÉKEK RAKTÁR 7m2

Az elektromos fő biztosíték 26A –elektromos vezeték 6-os réz
A büfé teljes területén az aljzat mosható gres járólap
Víz és csatorna NORMÁL hálózat, zsírfogó nincs
Riasztó/kamerarendszer/Internet/telefon nincs
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